

Комплектовочная ведомость

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Поз | Кол-во |
| Стойка с плечиком | 1 | 1 |
| Верхняя крышка | 2 | 1 |
| Боковина правая | 3 | 1 |
| Задняя стенка | 4 | 1 |
| Боковина левая | 5 | 1 |
| Дно тумбочки | 6 | 1 |
| Колесная опора | 7 | 4 |
| Задняя стенка ящика | 8 | 2 |
| Днище ящика | 9 | 2 |
| Фасад ящика | 10 | 2 |
| Ручка ящика | 11 | 2 |
| Боковина ящика | 12 | 4 |

Комплект фурнитуры

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Евровинт 7\*70 | 4 |
| Евровинт 6\*50 | 4 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Черный саморез 3,5\*16 | 16 |

 | 16 |
| Шкант 8\*30 | 4 |
| Шкант 8\*35 (черный) | 2 |
| Ключ для евровинта | 1 |
| Клей ПВА | 1 |
| Желтый саморез 3\*25  | 16 |

 Порядок сборки:

1. Сборка ящиков:
	1. Желтыми саморезами 3\*25 прикручиваем боковины ящиков (12) к фасаду ящика (10).
	2. Вставляем днище ящика (9) в пазы боковин ящика (12).
	3. С помощью отвертки прикручиваем ручку ящика (11) к фасаду ящика (10).
	4. Желтыми саморезами 3\*25 прикручиваем заднюю стенку ящика (8) к боковинам ящика (12).
	5. Те же операции проделываем со вторым ящиком.
2. Сборка тумбочки:
	1. Евровинтами 6\*50 – 4шт, через отверстия в днище тумбочки (6) прикручиваем боковину правую (3) и левую (5).
	2. Вставляем заднюю стенку (4) в паз боковины правой (3) и боковины левой (5).
	3. На шкант 8\*35 (черный) специально наносим клей ПВА и вставляем в отверстие, расположенное под верхней крышкой тумбочки (2).
	4. Вставляем ящики в тумбочку, используя направляющие на боковинах тумбочки.
	5. С помощью шкантов 8\*30 – 4шт и клея ПВА соединяем верхнюю крышку с боковинами – левой и правой.
	6. Переворачиваем тумбочку и забиваем шкант 8\*35 (черный) в специальное отверстие, расположенное в днище тумбочки (6).
	7. Черными саморезами 3,5\*16 прикручиваем колесные опоры (7) к днищу тумбочки (6).
	8. Евровинтами 7\*70 – 4шт, с помощью ключа для евровинта через отверстия, расположенные на днище тумбочки (6) и на стойке с плечиками (1) прикручиваем стойку с плечиком (1) к тумбочке.

